Hajoamistehtävä

Sinun tulee nyt aloittaa kokeiluseinäsi hajoaminen ja sinun tulee matkan varrella ottaa huomioon hajoamisen vaikeus kullekin alueelle. Tarkoituksena on antaa sinulle käsitys laastityypin merkityksestä tiilien erottamiseksi ja puhdistamiseksi sekä siitä, voiko niitä kierrättää.

Sinun tulee antaa pisteitä asteikolla 1–5, missä 5 on paras ja 1 on huonoin.

Mikä laastityyppi tarjoaa parhaat edellytykset kierrätykselle? Käytä pisteytystäsi vastataksesi ja sisällytä huomiosi, jos olet tehnyt niitä matkan varrella.

Kenttä 1 - Laastityyppi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaikeusaste** | **Pisteet** |
| Arvioi kuinka vaikeaa on erottaa tiilet toisistaan asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka vaikeaa on puhdistaa laastityyppi tiilestä asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka paljon vahinkoa tiili on kärsinyt hajoamisen ja puhdistuksen yhteydessä asteikolla 1–5 |  |
| Yhteensä:  |  |
| Huomiot: |

Kenttä 2 - Laastityyppi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaikeusaste** | **Pisteet** |
| Arvioi kuinka vaikeaa on erottaa tiilet toisistaan asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka vaikeaa on puhdistaa laastityyppi tiilestä asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka paljon vahinkoa tiili on kärsinyt hajoamisen ja puhdistuksen yhteydessä asteikolla 1–5 |  |
| Yhteensä:  |  |
| Huomiot: |

Kenttä 3 - Laastityyppi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaikeusaste** | **Pisteet** |
| Arvioi kuinka vaikeaa on erottaa tiilet toisistaan asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka vaikeaa on puhdistaa laastityyppi tiilestä asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka paljon vahinkoa tiili on kärsinyt hajoamisen ja puhdistuksen yhteydessä asteikolla 1–5 |  |
| Yhteensä:  |  |
| Huomiot: |

Kenttä 4 - Laastityyppi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaikeusaste** | **Pisteet** |
| Arvioi kuinka vaikeaa on erottaa tiilet toisistaan asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka vaikeaa on puhdistaa laastityyppi tiilestä asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka paljon vahinkoa tiili on kärsinyt hajoamisen ja puhdistuksen yhteydessä asteikolla 1–5 |  |
| Yhteensä:  |  |
| Huomiot: |

Kenttä 5 - Laastityyppi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaikeusaste** | **Pisteet** |
| Arvioi kuinka vaikeaa on erottaa tiilet toisistaan asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka vaikeaa on puhdistaa laastityyppi tiilestä asteikolla 1–5  |  |
| Arvioi kuinka paljon vahinkoa tiili on kärsinyt hajoamisen ja puhdistuksen yhteydessä asteikolla 1–5 |  |
| Yhteensä:  |  |
| Huomiot: |